Микроконтроллер: ATmega32u4
Корпус: 44 вывода QFN

Назначение выводов:
 1: PE6   INBT6 AIN0
 2: UVCC
 3: D-
 4: D+
 5: UGND
 6: UCAP
 7: VBUS
 8: PB0   SS    PCINT0
 9: PB1   ISCI  PCINT1
10: PB2   MOSI  PDI    PCINT2
11: PB3   MISO  PDO    PCINT3
12: PB7   !RTS  OC1C   OC0A   PCINT7
13: Reset
14: Vcc
15: Gnd
16: XTAL2
17: XTAL1
18: PD0   OC0B  SCL    INT0
19: PD1   SDA   INT1
20: PD2   INT2  RXD1
21: PD3   INT3  TXD1
22: PD5   XCK1  !CTS
23: Gnd
24: AVCC
25: PD4   ADC8  ICP1
26: PD6   T1    !OC4D  ADC9
27: PD7   T0    OC4D   ADC10
28: PB4   ADC11 PCINT4
29: PB5   OC1A  !OC4B  ADC12  PCINT5
30: PB6   OC1B  OC4B   ADC13  PCINT6
31: PC6   OC3A  !OC4A
32: PC7   ICP3  CLKO   OC4A
33: PE2   !HWB
34: Vcc
35: Gnd
36: PF7   ADC7  TDI
37: PF6   ADC6  TDO
38: PF5   ADC5  TMS
39: PF4   ADC4  TCK
40: PF1   ADC1
41: PF0   ADC0
42: AREF
43: Gnd
44: AVCC


Резюме:
Высокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер на базе AVR RISC  
32 КБ ISP флэш-памяти с возможностью чтения во время записи, 
1 КБ EEPROM, 
2,5 КБ SRAM, 
26 линий ввода-вывода общего назначения, 
32 рабочих регистра общего назначения, 
Интерфейс JTAG для встроенной отладки/программирования, 
1 х 8-разрядный, 2 х 16-разрядные таймеры/счетчики с режимами сравнения, 
8 ШИМ-каналов
внутренние и внешние прерываня,
последовательный программируемый USART,
универсальный последовательный интерфейс (USI) с датчиком состояния запуска, 
12-канальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь, 
программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором, 
Последовательный порт SPI, 
6 программно выбираемых режимов энергосбережения,
встроенный аналоговый компаратор,
встроенный датчик температуры,
модуль USB 2 для высокоскоростных и низкоскоростных устройств с прерыванием по завершении передачи
