Преобразователь интерфейса I2C в параллельный.

Свойства: (значения по умолчанию)

- I2C адрес: (80)
   Базовый адрес устройства.

- I2C частота: (100 кГц)
   Лучше, чтобы она была близка к основной частоте I2C, но в большинстве случаев не критична.