Configurable servo motor.

Property: (default value)

Main:
- Speed: (0.2 sec/60º)
   Time to rotate 60º. 

- Min Pulse Width: (1000 us)
   Pulse width for rotation = 0º

- Max Pulse Width: (2000 us)
   Pulse width for rotation = 180º

Electric:
#include logicinputs
