Входы:
- Порог 0->1: (2,5 В)
   Напряжение для изменения логического состояния с низкого на высокое.

- Порог 1->0: (2,5 В)
   Напряжение для изменения логического состояния с высокого на низкое.

- Входной импеданс: (1000 МОм)
   Полное сопротивление цифрового входа.