Настраиваемый аналоговый мультиплексор.

Свойства: (значения по умолчанию)

- Разрядность адреса: (3 бита)
   Определяет количество каналов:
   n = 2^Address_Size

- Импеданс: (1 мОм)
   Полное сопротивление открытого ключа.
