Выходы:
- Выходное напряжение 1: (5 В)
   Напряжение на выходе при лог. 1.

- Выходное напряжение 0: (0 В)
   Напряжение на выходе при лог. 0.

- Выходной импеданс: (40 Ом)
   Полное сопротивление цифрового выхода.